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Lampiran 1 Gambar Model Benda Uji 
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Gambar L-1.1 Model Benda Uji (tampak samping)
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Gambar L-1.2 Model Benda Uji (tampak atas)
Lampiran 2 Data Waktu Volume Air Tertampung Tiap Variasi

Tabel L-2.1 Data Waktu Volume Air Tertampung Tiap Variasi
	No
	Nama
	H
	Volume air tertampung (v)
	Jarak Baffle
(Xs)
	Waktu (detik)

	
	
	(cm)
	(liter)
	(cm)
	t1
	t2
	t3
	t4

	1
	A0a
	17
	10
	Tanpa Baffle
	17,26
	17,92
	17,86
	18,20

	2
	A1a
	17
	10
	10,0
	16,72
	16,56
	16,89
	16,93

	3
	A2a
	17
	10
	12,5
	16,72
	16,89
	16,95
	16,69

	4
	A3a
	17
	10
	15,0
	16,98
	16,75
	16,98
	16,93

	5
	A4a
	17
	10
	17,5
	17,34
	17,12
	17,19
	17,23

	6
	A5a
	17
	10
	20,0
	17,11
	17,32
	17,62
	16,97

	7
	A6a
	17
	10
	22,5
	17,21
	17,45
	17,53
	17,11

	8
	A7a
	17
	10
	25,0
	17,85
	17,64
	17,42
	17,33

	9
	A0b
	18
	10
	Tanpa Baffle
	9,56
	9,63
	9,67
	9,46

	10
	A1b
	18
	10
	10,0
	9,22
	9,23
	8,92
	9,05

	11
	A2b
	18
	10
	12,5
	9,64
	9,32
	8,93
	9,01

	12
	A3b
	18
	10
	15,0
	9,73
	9,83
	8,83
	9,02

	13
	A4b
	18
	10
	17,5
	9,24
	9,32
	9,78
	9,12

	14
	A5b
	18
	10
	20,0
	9,23
	9,45
	9,21
	9,67

	15
	A6b
	18
	10
	22,5
	9,57
	9,89
	9,12
	9,04

	16
	A7b
	18
	10
	25,0
	9,77
	9,55
	9,17
	9,26

	17
	A0c
	19
	10
	Tanpa Baffle
	5,08
	5,39
	5,00
	5,17

	18
	A1c
	19
	10
	10,0
	4,64
	4,87
	4,67
	4,99

	19
	A2c
	19
	10
	12,5
	4,89
	4,76
	4,91
	4,87

	20
	A3c
	19
	10
	15,0
	4,74
	4,99
	4,53
	5,04

	21
	A4c
	19
	10
	17,5
	4,67
	4,57
	5,05
	4,99

	22
	A5c
	19
	10
	20,0
	4,62
	4,89
	5,01
	4,99

	23
	A6c
	19
	10
	22,5
	4,77
	4,76
	4,89
	5,31

	24
	A7c
	19
	10
	25,0
	4,87
	4,95
	4,98
	5,17









Lampiran 3 Data Kedalaman Tiap Variasi

Tabel L-3.1 Data Kedalaman Tiap Variasi
	No
	Nama
	H
	Jarak Baffle (Xs)
	y1
	y2
	y3
	y4
	y5
	ymax
	yc

	
	
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)

	1
	A0a
	17
	Tanpa Baffle
	2,00
	0,50
	0,70
	-
	3,20
	3,20
	1,33

	2
	A1a
	17
	10,0
	2,00
	0,50
	0,40
	3,10
	3,10
	3,20
	1,33

	3
	A2a
	17
	12,5
	2,00
	0,50
	0,40
	3,20
	3,10
	3,20
	1,33

	4
	A3a
	17
	15,0
	2,00
	0,50
	0,40
	2,10
	3,10
	3,50
	1,33

	5
	A4a
	17
	17,5
	2,00
	0,50
	0,30
	2,00
	3,10
	3,20
	1,33

	6
	A5a
	17
	20,0
	2,00
	0,50
	0,30
	2,20
	3,00
	3,20
	1,33

	7
	A6a
	17
	22,5
	2,00
	0,50
	0,30
	2,20
	3,00
	3,00
	1,33

	8
	A7a
	17
	25,0
	2,00
	0,50
	0,30
	2,00
	3,00
	3,10
	1,33

	9
	A0b
	18
	Tanpa Baffle
	3,00
	1,00
	1,20
	-
	4,50
	4,50
	2,00

	10
	A1b
	18
	10,0
	3,00
	1,00
	0,80
	3,00
	4,30
	4,50
	2,00

	11
	A2b
	18
	12,5
	3,00
	1,00
	0,60
	3,80
	4,30
	4,50
	2,00

	12
	A3b
	18
	15,0
	3,00
	1,00
	0,60
	3,00
	4,30
	4,40
	2,00

	13
	A4b
	18
	17,5
	3,00
	1,00
	0,60
	3,40
	4,30
	4,70
	2,00

	14
	A5b
	18
	20,0
	3,00
	1,00
	0,60
	3,50
	4,30
	4,40
	2,00

	15
	A6b
	18
	22,5
	3,00
	1,00
	0,50
	3,40
	4,30
	4,40
	2,00

	16
	A7b
	18
	25,0
	3,00
	1,00
	0,50
	3,30
	4,20
	4,30
	2,00

	17
	A0c
	19
	Tanpa Baffle
	4,00
	1,90
	1,80
	0,00
	5,60
	5,60
	2,67

	18
	A1c
	19
	10,0
	4,00
	1,90
	1,80
	3,00
	5,50
	7,50
	2,67

	19
	A2c
	19
	12,5
	4,00
	1,90
	1,50
	3,50
	5,60
	7,00
	2,67

	20
	A3c
	19
	15,0
	4,00
	1,90
	1,50
	3,60
	5,60
	7,40
	2,67

	21
	A4c
	19
	17,5
	4,00
	1,90
	1,40
	4,80
	5,60
	7,00
	2,67

	22
	A5c
	19
	20,0
	4,00
	2,00
	1,30
	4,60
	5,50
	6,90
	2,67

	23
	A6c
	19
	22,5
	4,00
	2,00
	1,10
	4,70
	5,50
	6,80
	2,67

	24
	A7c
	19
	25,0
	4,00
	2,00
	1,00
	5,10
	5,50
	6,80
	2,67










Lampiran 4 Data Panjang Loncat Air Tiap Variasi


	No
	Nama
	H
	Jarak Baffle (Xs)
	L1
	L2
	L3
	LB
	Ls
	Lymax

	
	
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)

	1
	A0a
	17
	Tanpa Baffle
	43,0
	-
	23,5
	66,5
	-
	10,0

	2
	A1a
	17
	10,0
	0,0
	9,3
	2,4
	11,7
	10,0
	7,9

	3
	A2a
	17
	12,5
	0,0
	11,4
	2,0
	13,4
	12,5
	10,6

	4
	A3a
	17
	15,0
	5,5
	13,5
	3,2
	22,2
	9,5
	8,2

	5
	A4a
	17
	17,5
	10,2
	9,6
	3,4
	23,2
	7,3
	6,8

	6
	A5a
	17
	20,0
	11,3
	11,8
	6,5
	29,6
	8,7
	9,6

	7
	A6a
	17
	22,5
	12,8
	12,5
	4,0
	29,3
	9,7
	10,4

	8
	A7a
	17
	25,0
	14,5
	14,1
	3,5
	32,1
	10,5
	11,0

	9
	A0b
	18
	Tanpa Baffle
	127,0
	-
	27,5
	154,5
	-
	0,0

	10
	A1b
	18
	10,0
	2,2
	13,1
	7,3
	22,6
	7,8
	8,7

	11
	A2b
	18
	12,5
	0,0
	13,7
	5,2
	18,9
	12,5
	11,3

	12
	A3b
	18
	15,0
	6,4
	12,3
	4,1
	22,8
	8,6
	7,2

	13
	A4b
	18
	17,5
	7,7
	12,8
	5,0
	25,5
	9,8
	10,8

	14
	A5b
	18
	20,0
	8,5
	13,6
	5,4
	27,5
	11,5
	11,4

	15
	A6b
	18
	22,5
	10,0
	14,5
	6,0
	30,5
	12,5
	12,7

	16
	A7b
	18
	25,0
	12,2
	15,4
	4,0
	31,6
	12,8
	12,5

	17
	A0b
	19
	Tanpa Baffle
	177,0
	-
	28,5
	205,5
	-
	0,0

	18
	A1b
	19
	10,0
	7,2
	24,1
	8,7
	40,0
	2,8
	9,8

	19
	A2b
	19
	12,5
	8,5
	15,7
	12,5
	36,7
	4,0
	7,1

	20
	A3b
	19
	15,0
	10,2
	15,6
	13,5
	39,3
	4,8
	8,3

	21
	A4b
	19
	17,5
	11,4
	14,5
	10,5
	36,4
	6,1
	7,6

	22
	A5b
	19
	20,0
	13,2
	13,1
	9,7
	36,0
	6,8
	8,5

	23
	A6b
	19
	22,5
	14,4
	12,1
	10,0
	36,5
	8,1
	7,5

	24
	A7b
	19
	25,0
	16,3
	12,4
	6,7
	35,4
	8,7
	6,0
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