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BAB V
PENUTUP
	Setelah dilakukan pengujian alat, maka diperoleh beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan berguna untuk perbendaharaan ilmu dan teknologi serta bagi kelanjutan dalam penyempurnaan proyek akhir ini.
5.1	Kesimpulan
Berdasarkan hasil studi dan analisis terhadap pembuatan perangkat keras (Hardware), maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :
1. Rangkaian sensor suhu dan sensor tekanan dapat bekerja dengan baik, dengan penyimpangan yang kecil yaitu, Toleransi error  Sensor Tekanan sama dengan 0,25  KPa dan toleransi error sama dengan 0,823 oC.
2. Sistem monitoring suhu, tekanan dan timer di tampilkan dengan baik pada LCD.
3. Sistem timer bekerja dengan baik sesuai dengan alur program yang direncanakan.
4. Keypad dapat berfungsi dengan baik menjadi alat input setpoint serta tombol eksekusi program. 

5.2	Saran - saran
Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan di masa mendatang, antara lain :
1. Pada sistem ini tidak ada fasilitas untuk merekam perubahan suhu dan tekanan pada proses ekstraksi maka dari itu diharapakan adanya pengembangan selanjutnya untuk memberikan fitur yang dapat memberikan data lengkap untuk proses ekstraksi tersebut.
2. Pada sistem ini sensor tekanan dapat berjalan secara normal pada range maksimal 125º Celcius di karenakan panas tekanan uap dari ekstraktor maka dari itu untuk pengembangannya di perlukan sistem pendinginan agar sensor dapat bekerja diatas range suhu maksimal.
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