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BAB V

PENUTUP

5.1.    Kesimpulan

        Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem instalasi WLL di daerah Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh distribusi jaringan, radius jangkauan, kepadatan pelanggan, intensitas traffic pelanggan serta loaksi dan berdasarkan pemetaan teknologi. Dikarenakan daerah Yogyakarta mempunyai daerah suburban dan daerah rural.
2. Gangguan yang sering terjadi disebabkan oleh kesalahan jaringan hingga yang gangguan yang terjadi di lapangan dapat di tanggulangi dengan cara :
1. Mengukur dan mereset jaringan
2. Memindahkan posisi antena

3. Meninggikan posisi antena

4. Melakukan pemeriksaan pesawat pelanggan

5. Melakukan penggantian catuan sumber power yang disimpan di dalam media penyimpanan yaitu baterai akumulator

3. Untuk mendapatkan hasil hubungan yang optimal, diperlukan perhitungan dan perencanaan jaringan yang tepat.
4. Kapasitas permintaan pelanggan WLL tidak terpenuhi dengan ketersedian jaringan, kanal, dan BTS yang ada di daerah Yogyakarta.
4.2.  Saran 
Berdasarkan hasil kajian jaringan wireless local loop DRA - 1900 di PT.TELKOM, penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Dibutuhkan tim yang kompak dan memiliki kerjasama yang solid dalam  dalam menjalankan suatu proyek sehingga dapat berjalan dengan cepat dan lancar. 

2. Sebaiknya dalam perubahan mengenai jaringan PT.TELKOM lebih profesional dalam mengambil tindakan agar tidak merugikan konsumen.
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