

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang berperan banyak dalam menunjang kelancaran arus barang dan jasa. Perkembangan ekonomi yang cepat disertai pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan yang sangat signifikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan akan prasarana transportasi.
Kabupaten Kampar beribukota di kota Bangkinang, berjarak 60 Km dari Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki berbagai potensi yang masih dapat dimanfaatkan terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Salah satu potensi di bidang perkebunan ialah perkebunan sawit. Perkebunan sawit untuk saat ini Kabupaten Kampar mempunyai luas lahan 241,5 ribu hectare dengan potensi crude palm oil (CPO) sebanyak 966 ribu ton. Salah satu wilayah yang menjadi pusat perkebunan kelapa sawit ialah di desa Deli Makmur, SP II, dan Muara Mahat Baru, sehingga jalan yang melewati desa-desa tersebut dkelilingi oleh perkebunan sawit.Jalan diharapkan dapat menjadi jalan alternatif menuju kota pekanbaru.
Peningkatan kebutuhan prasarana transportasi terus berkembang sejalan dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan wilayah pemukiman atau karena pengembangan suatu  kawasan menjadi kawasan potensi. Karena hal tersebut maka kapasitas jalan tidak mampu melayani beban kendaraan, sehingga dalam peningkatan jalan dilakukan pelebaran badan jalan. Sehubungan dengan itu, penulis dalam tugas akhir ini melakukan analisis ulang tebal pekerasan lentur pada jalan Deli Makmur – Sibuak – SP II – Muara Mahat Baru dengan membandingkanMetode Analisa Komponen 1987 dan Metode AASHTO 1993. Dari tugas  akhir ini dapat dilihat perbedaan tebal pekerasan lentur yang didapatkan dan parameter yang digunakan dalam Metode Analisa Komponen 1987 dan Metode AASHTO 1993, agar dapat menjadi pertimbangan didalam perencanaan suatu proyek jalan.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana menentukan ketebal perkerasan lentur dengan menggunakan Metode Analisa Komponen 1987 dan metode AASHTO 1993 agar mampu mendukung beban kendaraan yang lewat di atasnya sampai umur rencana ?
2. Apakah terdapat perbedaan hasil analisa tebal perkerasan lentur dengan menggunakan Metode Analisa Komponen 1987 dan AASHTO 1993 ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :
1. Menghitung dan menganalisis besarnya tebal lapis perkerasan yang diperlukan agar jalan mampu mendukung beban kendaraan yang lewat di atasnya sampai umur rencana, dengan menggunakan Metode Analisa Komponen dan Metode  AASHTO 1993
2. Membandingkan hasil analisa dengan menggunakan Metode Analisa Komponen 1987 dan  Metode  AASHTO 1993.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Manfaat di dalam penelitian ini adalah :
1. Memberikan referensi bagi para praktisi yaitu Dinas Perhubungan dan juga mahasiswa yang berkepentingan didalam perencanaan jalan raya.
2. Mengetahui perbedan parameter yang digunakan di dalam Metode Analisa Komponen 1987 dan Metode AASHTO 1993
3. Diharapkan hasil dari perencanaan dapat dipertimbangkan jika terjadi perbaikan pada jalan Deli Makmur – Sibuak – SP II – Muara Mahat Baru.

1.5 BATASAN PEMBAHASAN
Agar pembahasan dalam penulisan karya tulis ini tidak meluas maka akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :
1. Metode yang digunakan dalam perencanaan perkerasan lentur jalan Deli Makmur – Sibuak – SP II – MuaraMahat Baru adalah Metode Analisa Komponen 1987 dan Metode AASHTO 1993.
2. Analisa hanya dilakukan untuk perkerasan lentur.
3. Analisa perancangan hanya untuk mengetahui tebal pekerasan.
4. Data yang digunakan data skunder berupa data perencanaan SNVT PPJJ lengkap yang di Redesign Dengan datalalu lintas (LHR) terbaru 2010 dan 2011 dan data tonase kendaraan dari UPPKB Kabupaten Kampar.

1.6 LOKASI PROYEK 
TA ini melakukan analisis perancangan tebal perkerasan studi kasus, pada jalan Deli Makmur – Sibuak – SP II – Muara Mahat Baru Kabupaten Kampar – Riau.Adapun peta lokasi jalan tersebut bisa dilihat pada Gambar 1.1. 
[image: ][image: ]
[bookmark: _GoBack] (
U
) (
Jl. Deli 
Makmur
)

	











Gambar 1.1Peta Lokasi Proyek
( Sumber : Google Earth, 2011 )
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