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ABSTRAK

Telah dilakukan perancangan sistem pengaturan intensitas cahaya lampu dalam ruangan menggunakan avr ATmega 16 dengan sensor LDR sebagai pendeteksi sinar matahari. Alat ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mengatur cahaya lampu pada ruangan secara otomatis, sehingga pengoperasiannya tidak perlu dilakukan secara manual. Perangkat keras dari alat ini terdiri dari LDR sebagai sensor cahaya, Driver dan Sistem minimum yang memiliki komunikasi dengan LCD (Liquid Crystal Display) dan  Mikrokontroler ATmega16. Sensor LDR mendeteksi cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, lalu datanya akan diolah oleh mikrokontroler untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan, dan data akan ditampikan di LCD. Prinsip kerjanya berdasarkan program bahasa BASCOM yang telah diprogram di dalam mikrokontroler. Set poin dapat diatur untuk mendapatkan cahaya lampu pada ruangan sesuai yang diinginkan, apabila intensitas matahari melebihi set poin maka lampu akan otomatis mati, diasumsikan sinar matahari sudah dapat menerangi ruangan tersebut.

Kata Kunci : Mikrokontroller, Sensor LDR, Driver,  pengaturan intensitas lampu.
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